**Dámský kabát**

**Popis dámského kabátu**

**Dámský vycházkový kabát** z vlněného double materiálu, směrem k dolnímu kraji rozšířený, v pase tvarovaný zavazovacím páskem

**Pásek**, střed dílu zdobí paličkovaná krajka. Kraje pásku jsou ozdobně prošité perličkovým stehem.

**Přední díly** mají v předním kraji skryté zapínání na 2 velké patenty. Díly zdobí dvě nakládané kapsy střižené kosmo, vyztužené lepicím výztužným materiálem a celopodšité růžovou podšívkou v barvě paličkované krajky.

Přední kraje jsou předšité tvarovanou fazónovou podsádkou.

**Zadní díly** jsou delší než přední, v dolním kraji tvarované do oblouku. Boční šev je tvarovaný do oblouku.

**Límec** je fazónový, vyztužený, všitý do hranatého průkrčníku mezi dílce a podsádky v předním a zadním dílci.

**Rukávy** jsou členěné pod loktem, všité do tvarované dvojité manžety. Vrchní manžeta je střižena kosmo.

Dolní kraj kabátu a švové záložky jsou zapravené lemovacím proužkem z růžové podšívky.

**Postup hotovení dámského kabátu**

* Vyztužíme límec, podsádky a nakládané kapsy lepicím výztužným materiálem z rubové strany.

**Zhotovení pásku**

* Zhotovíme paličkovanou krajku.
* Našijeme krajku na středový dílek pásku ručně zapošívacím stehem.
* Předšijeme kraje pásku z rubu s vynecháním otvoru na obrácení.
* Obrátíme pásek do líce, vyžehlíme a zapošijeme ručně otvor ve švu pásku.
* Prošijeme kraje pásku ozdobně z líce perličkovým stehem.

**Hotovení předních dílů**

* Zhotovíme nakládané kapsy předšité po obvodu podšívkou.
* Našijeme kapsy na líc předních dílů podle naznačení ručně zapošívacím stehem.
* Položíme fazónovou podsádku lícem na líc předního dílu a předšijeme přední kraje a klopu.
* Sestřihneme švovou záložku, obrátíme podsádku do rubu předního dílu a vyžehlíme s vytvořením výpustky z podsádky přes klopu a v předním kraji z předního dílu.

**Hotovení rukávů**

* Sešijeme boční kraje na vrchní i na spodní manžetě, švy rozžehlíme.
* Sešijeme boční kraje na rukávech a švy rozžehlíme.
* Začistíme švové záložky lemovacím proužkem z podšívky.
* Všijeme manžetu do rukávu, šev sežehlíme a švové záložky olemujeme kosmým proužkem z podšívky.

**Zhotovení límce**

* Složíme spodní a vrchní límec lícem na sebe, předšijeme přední a převěsové kraje límce z rubu.
* Sestřihneme švové záložky v rozích límce, obrátíme límec do líce, vytvoříme výpustku z vrchního límce a vyžehlíme.

**Montáž bočních a ramenních švů**

* Složíme přední a zadní díly lícem na sebe a sešijeme boční a ramenní kraje, švové záložky rozžehlíme.
* Začistíme švové záložky lemovacím proužkem z podšívky.
* Sešijeme ramenní švy průkrčníkové podsádky zadního dílu a fazónových podsádek z rubu, švy rozžehlíme.
* Začistíme zadní okraje podsádek lemovacím proužkem z podšívky.

**Montáž límce do průkrčníku**

* Vložíme spodní límec lícem k líci předního a zadního dílu, urovnáme na sebe v průkrčníkovém okraji. Vrchní límec položíme lícem k líci podsádek tak, aby středy límců navazovaly na střed zadního průkrčníku a všijeme límce do hranatého průkrčníku.
* Rozžehlíme průkrčníkové švové záložky a záložky z rubu sešijeme k sobě s navolněním vrchního límce.
* Přišijeme okraj průkrčníkové podsádky na švové záložky náramenice ručně zapošívacím stehem.

**Montáž rukávů do průramků**

* Vložíme rukáv do průramku lícem na líc tak, aby vrchol rukávové hlavice navazoval na ramenní šev a boční šev na boční šev kabátu, rukáv všijeme.
* Začistíme švové záložky průramku lemovacím proužkem z podšívky.

**Zapravení dolního kraje**

* Začistíme koncovou švovou záložku lemovacím proužkem z podšívky.
* Podhrneme koncovou záložku 4 cm do rubu a předžehlíme.
* Přišijeme koncovou záložku ručně zapošívacím stehem.

**Dokončovací práce**

* Prošijeme ozdobně přední kraje, klopu a límec ručně perličkovým stehem.
* Naznačíme umístění 2 patentů na přední díly a patenty přišijeme ručně.
* Vyžehlíme kabát.